チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| １. 流入及び放流管渠勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２. 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保  たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３. 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
| 雨水等の流入はないか。 |  |
| ４. 桝の位置及び種類 | 起点･屈曲点･合流点及び一定間隔ごと  に適切な桝が設置されているか。 |  |
| ５. 流入及び放流管渠、空気  配管の変形破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれ  はないか。 |  |
| ６. 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に  行うことができるか。 |  |
| ７. 浄化槽本体の上部及び  その周辺の状況 | 保守点検や清掃が行いやすい場所に設  置されていて、支障となるものが置か  れていないか。 |  |
| コンクリ－トスラブが打れているか。 |  |
| ８. 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９. 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10. 接触材等の変形、破損、  固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の  接触材に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 11. ばっ気装置及び逆洗装置  汚泥移送装置の変形破損  固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12. 消毒設備の変形、破損、  固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13. ポンプ設備（流入ポンプ  及び放流ポンプ）の設置  稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
| ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
| ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプであるか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチ  の稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14. ブロワ－の設置、  稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| 固定が十分行われているか。 |  |
| ア－スはなされているか。 |  |
| 漏電のおそれはないか。 |  |
| 15. みなし浄化槽処分状況 | 適正に処分されているか。 |  |
| 16. 設置者への説明 | 取り扱い及び管理の説明。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  令和 年 月 日  浄化槽設備士氏名 印  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(直筆の場合押印省略可能) | | |