チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  検査項目 |  チェックポイント |  欄 |
|  １. 流入及び放流管渠勾配 |  汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
|  ２. 放流先の状況 |  放流口と放流水路の水位差が適切に保 たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
|  ３. 誤接合等の有無 |  生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  雨水等の流入はないか。 |  |
|  ４. 桝の位置及び種類 |  起点･屈曲点･合流点及び一定間隔ごと に適切な桝が設置されているか。 |  |
|  ５. 流入及び放流管渠、空気 配管の変形破損のおそれ |  管の露出等により変形、破損のおそれ はないか。 |  |
|  ６. 嵩上げの状況 |  バルブの操作などの維持管理を容易に 行うことができるか。 |  |
|  ７. 浄化槽本体の上部及び その周辺の状況 |  保守点検や清掃が行いやすい場所に設 置されていて、支障となるものが置か れていないか。 |  |
|  コンクリ－トスラブが打れているか。 |  |
|  ８. 漏水の有無 |  漏水が生じていないか。 |  |
|  ９. 浄化槽本体の水平の状況 |  水平が保たれているか。 |  |
|  10. 接触材等の変形、破損、 固定の状況 |  嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の 接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  しっかり固定されているか。 |  |
|  11. ばっ気装置及び逆洗装置 汚泥移送装置の変形破損 固定及び稼働の状況 |  各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  しっかり固定されているか。 |  |
|  空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
|  12. 消毒設備の変形、破損、 固定の状況 |  消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  しっかり固定されているか。 |  |
|  薬剤筒は傾いていないか。 |  |
|  13. ポンプ設備（流入ポンプ 及び放流ポンプ）の設置 稼働状況 |  ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
|  ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  設計どおりの能力のポンプであるか。 |  |
|  ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  ポンプの位置や配管がレベルスイッチ の稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
|  14. ブロワ－の設置、 稼働状況 |  防振対策がなされているか。 |  |
|  固定が十分行われているか。 |  |
|  ア－スはなされているか。 |  |
|  漏電のおそれはないか。 |  |
|  15. みなし浄化槽処分状況 |  適正に処分されているか。 |  |
|  16. 設置者への説明 |  取り扱い及び管理の説明。 |  |
|  上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 浄化槽設備士氏名 印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(直筆の場合押印省略可能) |