仕様書
１　件　　名　令和８年度鳥獣被害防止総合対策事業（令和７年度補正予算分）
　侵入防護柵納入（スクリューメッシュ柵鋼管パイプ支柱）
２　事業主体　八代市有害鳥獣被害対策協議会
３　納入場所（予定）
	東陽町
	小浦館原地区
河俣美生地区
	・八代市東陽支所（八代市東陽町南1105-1）


※各地区の納入場所については、地元と協議を行い、変更となる場合があります。
４　納入期限　令和９年１月２９日（金）
５　物品仕様及び数量
侵入防護柵（スクリューメッシュ柵）総延長　3,896ｍ
	品　名
	規　　　　格
	数　量

	メッシュパネル
	【寸法等】　後メッキねじり角鉄線
・縦2,000mm以上、横2,100mm以上、☆5mm
・マス横幅　70㎜ ・ 193mm
・マス縦幅
パネル下部からの高さ 1,340mm ∼ 1,940mm：200mm以内
590mm ∼ 1,340mm：150mm以内
65mm ∼   590mm： 75mm以内
【その他】
・耐腐食処理として溶融亜鉛メッキ処理が施してあること。
・上記仕様以外の同等品は認めない。
・JIS認証を受けた国内製造工場で生産されたものとする。
	1,948枚

	
	
	

	打込支柱
亜鉛メッキ鋼管
	【寸法等】φ34.0×t1.6×1,200㎜
【その他】
・耐腐食処理として溶融亜鉛メッキ処理が施してあること。
・亜鉛メッキ付着量　外面200g/㎡以上　内面60g/㎡以上
・引張強度：700N/㎟
・耐用年数14年以上あること。
・造管工程を国内工場で行い、且つJIS規格を取得している
工場で生産されたものとする。
・先端剣先加工すること。安全性を考慮し、先端は丸く加工すること。
・打込金具は、落札事業者が各地区2～3本無償提供するものとする。
	1,973本

	
	
	

	被支柱
亜鉛メッキ鋼管

	【寸法等】φ38.1×t1.2×2,000㎜
【その他】
・耐腐食処理として溶融亜鉛メッキ処理が施してあること。
・亜鉛メッキ付着量　外面200g/㎡以上　内面60g/㎡以上
・引張強度：700N/㎟
・耐用年数14年以上あること。
・造管工程を国内工場で行い、且つJIS規格を取得している
工場で生産されたものとする。
	1,973本

	地際補強
亜鉛メッキ鋼管

	【寸法等】φ15.9×t1.0×1,980㎜
【その他】
・耐腐食処理として溶融亜鉛メッキ処理が施してあること。
・亜鉛メッキ付着量　外面200g/㎡以上　内面60g/㎡以上
・引張強度：370N/㎟
・耐用年数14年以上あること。
・造管工程を国内工場で行い、且つJIS規格を取得している
工場で生産されたものとする。
	1,948本

	樹脂キャップ
	【寸法等】φ38.1用
	1,973個

	
	
	

	結束線
	【寸法等】ステンレス結束線（#18）1.2mm、L=500mm
（１セット/支柱５本・地際補強２本　計７本）
	13,761本

	アンカーピン
（羽根付）
	【寸法等】φ9.0　L=340㎜　板羽根70㎜　板羽根幅50㎜
・メッシュパネル1枚当たり2本使用
	3,896本

	スパイラルコイル
	【寸法等】亜鉛メッキ鉄線
φ4.0㎜以上　内径55㎜　L=1,800㎜

	63本

	
	
	



６　契約方法　総額契約
７　地区別数量
	
	東陽
	東陽

	
	小浦館原地区
	河俣美生地区

	メッシュパネル
	（枚）
	219
	1,729

	打込支柱
	（本）
	222
	1,751

	被支柱
	（本）
	222
	1,751

	地際補強
	（本）
	219
	1,729

	樹脂キャップ
	（個）
	222
	1,751

	結束線
	（本）
	1,548
	12,213

	アンカーピン
	（本）
	438
	3,458

	スパイラルコイル
	（本）
	12
	51



８　特記事項
（１）搬送、納品に係る費用は全て受注者の負担とする。
　　　　※納品場所については、地元と協議を行い、変更となる場合があります。
（２）受注者は納品時または、後日指定する日時に地元設置者への設置説明会を行うこと。
（３）かし担保については物品供給契約書に従い、発注者に故意の過失がない場合、特に納品後１年以内の補修、軽微な調整及び修理等については無償とすること。
９　その他
（１）納品前に担当者と上記仕様について打ち合せ等を実施すること。
（２）搬入等の日程、納品場所、作業計画については、担当者と協議し指示に従うこと。
（３）搬入の際には、納品場所の安全を最優先し事故の無いよう十分配慮すること。

10　代金の支払い
納品後の代金支払い時期については、熊本県から八代市有害鳥獣被害対策協議会へ補助金の支払いがあった後となる旨了承のこと。
