仕様書
１　件　　名　令和８年度鳥獣被害防止総合対策事業（令和７年度補正予算分）
侵入防護柵納入（電気柵）
２　事業主体　八代市有害鳥獣被害対策協議会
３　納入場所　八代市東陽支所（八代市東陽町南1105-1）
４　納入期限　令和９年１月２９日（金）　
５　物品仕様及び数量　仕様書（別紙）参照
６　契約方法　総額契約
７　特記事項
　（１）製品については上記仕様を満たすものとする。
（２）受注者は八代市東陽支所へ物品の納入を行うこととし、搬送、納品に係る費用は全て受注者の負担とする。
（３）受注者は納品時または、後日指定する日時に地元設置者への設置説明会を行うこと。
（４）設置者からの質問等（アフターサービスも含む）については誠意をもって対応すること。
（５）入札時に資材のカタログ等、仕様の詳細が分かる資料を添付すること（耐用年数を記載）。
（６）納入する資材は互換性を有し、一体的に安全かつ正常に作動するものであること。なお、本体、支柱、電線その他付属品については同一メーカー製であることを必須としないが、受注者は仕様適合性及び相互互換性を証明できる資料を提出すること。
８　その他
（1） 納品前に担当者と上記仕様について打ち合せ等を実施すること。
（２）搬入等の日程、納品場所、作業計画については、担当者と協議し指示に従うこと。
（３）搬入の際には、納品場所の安全を最優先し事故の無いよう十分配慮すること。
９　代金の支払い
代金の支払いは、検査合格後に行うものとする。ただし、本事業は補助事業であるため、実際の支払時期は補助金交付事務の進捗に応じて行うことがある。
仕様書（別紙）

納入資材及び数量　（参考機種の場合）
　　本体　　　　　１３台（①６台、②５台、③２台）
　取付支柱　　　１３本
　　電線長　　　　５００ｍ×４２巻
　　　　　　　　　４００ｍ×５巻
　　　　　　　　　３００ｍ×９巻
　支柱　　　　　１，７９３本
　　電線固定具　　１２，５５１個
　出入口用資材　５８１個(８３か所分)
本体（ソーラー式）

・防雨型で全天候に対応すること。

・本器はソーラーバッテリーを使用すること。
・過剰電防止の機能が付いている事。

・バッテリーは本器内蔵式であること。
・出力周期１．２秒以下であること。

・作動ランプにより正常に作動しているか表示すること。
・５連アース、バッテリーコードが付属していること。

・１年間の盗難保険がついていること。
・国産品であること。
・「日本電気さく協議会」加盟企業が制作したもの。

・ソーラーパネル、バッテリー規格
	機種№
	最大電線長
	電力
	バッテリー
	参考機種（同等品可）

	1 
	2,000ｍ程度
	７ｗ以上
	７Ａｈ以上
	末松電子
ｸｲｯｸ2000ｿｰﾗｰ

	2 
	3,300ｍ程度
	７ｗ以上
	７Ａｈ以上
	末松電子
ｸｲｯｸ3300ｿｰﾗｰ　

	3 
	5,000ｍ程度
	７ｗ以上
	７Ａｈ以上
	末松電子
ｹﾞｯﾀｰｴｰｽSPｿｰﾗｰ


· 入札予定の機種が仕様を満たすか不明な場合は、令和８年10月５日(月)までに、必ず『同等品確認票』及びその仕様が分かる資料を八代市有害鳥獣被害対策協議会に提出し、確認を受けてください。事前に確認を受けていない同等品で入札を行い、落札者となった場合、その物品で契約を締結することができませんのでご注意ください。
支柱（絶縁杭）
・絶縁性であるグラスファイバー製のもので、直径２０mm、長さは鹿用２０００mm以上とすること。

・電線取付の高さが分かるように１０ｃｍ間隔の印が付いていること。

・劣化時にガラス繊維が飛び出さないよう表層に樹脂被膜加工されたものであること。
・上部に打込みキャップ、下部に尖り先端キャップがついていること。

※本数に関しては、平地に設置する場合は４ｍ間隔を基本とする。ただし、傾斜など地形を鑑みて約３ｍ間隔で本数を算出。

支柱に柵線を固定する資材

・取り付け・取り外しが容易であること。
· 交換などメンテナンス時にも労力の軽減につながるもの。

・ステンレス製であること。
· 耐候性及び耐食性に優れ、通常使用において８年以上の耐用年数を有すること。
・１本の支柱に対し「７個」取付け
電線

· 線径φ２．５ｍｍ以上。ロープ状で金属線が６本以上(メッキ銅線２本以上・ステンレス線４本以上)織り込まれていること。

· 径の太い電線は動物や人に対する視認性が高いため。
· 通電性を向上させ、断線しにくく丈夫なため。
· ボビン巻になっていること。

· ポリエチレン部（化学繊維部）は耐候剤が含まれていること。
　※変形、変色、劣化等の変質を起こしにくくするため。

○個数内訳　各箇所のメーター数に応じたものであること。
　　　　　　(例)８００ｍ：５００ｍ巻１個＋３００ｍ巻１個

出入り口用資材

・ハンドル部にスプリングが内蔵されていること。
　出入り口の数
八代市東陽町地区　８３箇所　×　７段　＝　　５８１個
本体取付支柱
· 樹脂被膜鋼管支柱製で直径３８ｍｍ以上、地上から十分な高さで本器を保持できる高さのあるもの。
· 本器を容易に取り外しできないよう鍵付きのもの。（盗難予防のため）
· 本体取付用の金具が付属していること。

○個数内訳　
八代市東陽町地区：１３か所　
本体　１３台　×　１本　＝　　１３本

　　※本体台数と同じ数量にすること　　
周囲３，５８５ｍ　×　電線７段　＝　総電線延長２５，０９５ｍ
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