八代市景観条例施行規則
改正前 | 改正後
(規則で定める工作物) | (規則で定める工作物)
第3条　条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 | 第3条　条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1)～(12)　（略） | (1)～(12)　（略）
| (13)　太陽光発電施設(自立する構造であって、土地に設置されるものに限る。以下同じ。)
(規則で定める特定施設) | (規則で定める特定施設)
第4条　条例第2条第7号の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。 | 第4条　条例第2条第7号の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。
(1)～(6)　（略） | (1)～(6)　（略）
| (7)　太陽光発電施設
(届出を要する行為の規模等) | (届出を要する行為の規模等)
第5条　（略） | 第5条　（略）
2　条例第7条第1項第2号イの規則で定める規模は、高さ13メートル(第3条第6号に規定する工作物にあっては、20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートルとする。 | 2　条例第7条第1項第2号イの規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規模                                                                   とする。
| (1)　第3条第2号から第5号まで及び第7号から第12号までに規定する工作物　高さ13メートル又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル
| (2)　第3条第6号に規定する工作物　高さ20メートル又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル
| (3)　第3条第13号に規定する工作物　高さ(太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。第9条第1項第1号ウ(カ)において同じ。)13メートル又はその敷地の用に供する土地の面積(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。同号ウ(カ)において「事業区域の面積」という。)1,000平方メートル
3～10　（略） | 3～10　（略）
(届出を要しない行為) | (届出を要しない行為)
第9条　条例第9条第1項第1号及び同条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 第9条　条例第9条第1項第1号及び同条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1)　特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設に係る次に掲げる行為 | (1)　特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設に係る次に掲げる行為
ア　建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの | ア　建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
イ　建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | イ　建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
ウ　次に掲げる工作物の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更 | ウ　次に掲げる工作物の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
(ア)　第3条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。) | (ア)　第3条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)
(イ)　第3条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。) | (イ)　第3条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)
(ウ)　第3条第6号に規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートルを超えるものを除く。) | (ウ)　第3条第6号に規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートルを超えるものを除く。)
(エ)　第3条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。) | (エ)　第3条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)
(オ)　第3条第12号に規定する工作物で、表示面積が1平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の表示面積が1平方メートルを超えるものを除く。) | (オ)　第3条第12号に規定する工作物で、表示面積が1平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の表示面積が1平方メートルを超えるものを除く。)
| (カ)　第3条第13号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下かつ事業区域の面積が100平方メートル以下のもの
エ　次に掲げる広告物の設置又は外観の変更 | エ　次に掲げる広告物の設置又は外観の変更
(ア)　熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの | (ア)　熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの
(イ)　張り紙、張り札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの | (イ)　張り紙、張り札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの
(ウ)　表示面積が1平方メートル以下のもの | (ウ)　表示面積が1平方メートル以下のもの
(エ)　屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 | (エ)　屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
オ　工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更 | オ　工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
カ　地盤面下又は水面下における行為 | カ　地盤面下又は水面下における行為
キ　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 | キ　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ク　非常災害のために必要な応急措置として行う行為 | ク　非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2)　（略） | (2)　（略）
2・3　（略） | 2・3　（略）
別表第1(第6条、第10条関係) | 別表第1(第6条、第10条関係)
【別記1　参照】 | 【別記1　参照】
備考　行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。 | 備考　行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第2(第6条、第10条関係) | 別表第2(第6条、第10条関係)
【別記2　参照】 | 【別記2　参照】
備考　行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。 | 備考　行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

【別記1】

改正前
行為の種類 | 図面
| 種類 | 明示すべき事項 | 備考

1　建築物等の新築若しくは新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地の建築物等の種類
隣接する土地との高低差
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
張り芝等の位置及び面積
外構施設の位置、材料及び面積

立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法
開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2　土地の区画形質の変更及び地形の外観の変更を伴う土石の採取又は鉱物の掘採

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高
行為の区域
隣接する道路の位置及び幅員
縦横断図の方向

計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為地の形状及び寸法
行為後の地形及び地盤高
行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模
行為後の土地利用計画及び緑化計画
行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

| 縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの) | | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。
| 構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの) | | のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。
| 現況写真 | 撮影位置及び方向を現況図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3　木竹の伐採

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
伐採区域
付近の土地利用の現況
伐採する木竹の種類、面積及び高さ
隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為後の土地利用計画

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4　屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
物件の堆積の位置、面積及び高さ
遮蔽物の位置、種類、構造及び規模
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地との高低差
付近の土地利用の現況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

改正後
行為の種類 | 図面
| 種類 | 明示すべき事項 | 備考

1　建築物等の新築若しくは新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地の建築物等の種類
隣接する土地との高低差
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
張り芝等の位置及び面積
外構施設の位置、材料及び面積

立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法
開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積
フレーム、架台その他の附属設備の色彩
完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。

2　土地の区画形質の変更及び地形の外観の変更を伴う土石の採取又は鉱物の掘採

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高
行為の区域
隣接する道路の位置及び幅員
縦横断図の方向

計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為地の形状及び寸法
行為後の地形及び地盤高
行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模
行為後の土地利用計画及び緑化計画
行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

| 縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの) | | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。
| 構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの) | | のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。
| 現況写真 | 撮影位置及び方向を現況図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3　木竹の伐採

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
伐採区域
付近の土地利用の現況
伐採する木竹の種類、面積及び高さ
隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位
行為後の土地利用計画

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4　屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
物件の堆積の位置、面積及び高さ
遮蔽物の位置、種類、構造及び規模
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地との高低差
付近の土地利用の現況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

【別記2】

改正前
行為の種類 | 図面
| 種類 | 明示すべき事項 | 備考

1　特定施設及び附帯施設(広告塔、広告板及び屋上広告を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地の建築物等の種類
隣接する土地との高低差
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
張り芝等の位置及び面積
外構施設の位置、材料及び面積

立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法
開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2　広告塔、広告板及び屋上広告の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
広告塔、広告板及び屋上広告の位置
既存の建築物等又は広告物の位置
隣接する道路の位置及び幅員

広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告塔、広告板及び屋上広告の形状、図柄、構造及び寸法
広告塔、広告板及び屋上広告の設置状況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3　広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
既存の建築物等又は広告物の位置
隣接する道路の位置及び幅員

広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法
広告物の設置状況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

改正後
行為の種類 | 図面
| 種類 | 明示すべき事項 | 備考

1　特定施設及び附帯施設(広告塔、広告板及び屋上広告を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地の建築物等の種類
隣接する土地との高低差
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
張り芝等の位置及び面積
外構施設の位置、材料及び面積

立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法
開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状
壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積
フレーム、架台その他の附属設備の色彩
完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。

2　広告塔、広告板及び屋上広告の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
広告塔、広告板及び屋上広告の位置
既存の建築物等又は広告物の位置
隣接する道路の位置及び幅員

広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告塔、広告板及び屋上広告の形状、図柄、構造及び寸法
広告塔、広告板及び屋上広告の設置状況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3　広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位
道路
目標となる地物
行為の位置

配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位
敷地の形状及び寸法
既存の建築物等又は広告物の位置
隣接する道路の位置及び幅員

広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法
広告物の設置状況

| 現況写真 | 撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | 行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。